采购需求

**商务要求**

1、本次招标采购项目：郑州市扶轮外国语学校初中部课桌椅项目

2、本项目最高限价：420000元

3、本项目是否专门面向中小企业采购：是

4、本项目项目属性：货物类

5、投标报价须为人民币报价,包含：设备、运输、保险、安装调试、培训、税费、人员劳务费、责任风险费用、人身意外伤害费用、管理费、安全费用和其它费用等。对采购项目履行过程中所需的相关辅助材料和费用，也应包括在报价中。

6、交货地点：采购人指定地点。

7、★供货期：自合同签订之日起15日历天内供货并安装完成。

8、付款方式：合同签订后支付合同价的70%，设备安装完成验收合格后付清合同余款。

9、★质保期：验收合格后1年。

10、包装和运输：

10.1货物的包装和发运须符合货物特性要求；

10.2为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、缺失或损坏，由中标人承担一切责任。

11、保险：货物运输保险、安装工人人身保险，由中标人承担。

12、★质量要求：达到国家行业合格标准

13、履约验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有异议，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验检测费用，则该费用由过失方承担。

14、售后服务：

供应商为所投的项目提供质保服务，应具有固定售后服务电话并提供相关承诺（包括但不限于质保期内的服务计划、服务内容，质保期外的售后服务承诺、易损件的供货价格清单及优惠率承诺）。

15、所需货物要求：供货商所提供产品必须是全新的，符合国家质量标准。

16、中标人在接到郑州市管城区政府采购中心的中标通知书后，与采购人根据招标文件的条款和投标文件的承诺签订合同。

17、采购人在项目达到合同要求后，要组织专业人员对此进行验收，填写验收证明。

18、政府采购政策

18.1本项目执行政府采购节能环保等政策。

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

18.2本项目执行促进中小型（监狱、残疾人福利）企业发展等政策

提供全部货物由小微企业制造，给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。参加评审的小微企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。供应商为中型、大型企业的不适用本款规定。

提供全部货物由监狱企业制造，给予监狱企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。参加评审的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

提供全部货物由残疾人福利性企业制造，给予残疾人福利性企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。参加评审的残疾人福利性企业，应当按照财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：同一供应商，小微企业产品、监狱企业产品和残疾人福利性企业价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

中小企业参加政府采购活动时，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》。

享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性企业参加政府采购活动时，应当按照财库〔2017〕141号文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

注：本项目专门面向中小微企业采购（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业），专门面向中小微（小微）企业（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）采购的，不再享受小微企业服务、监狱企业服务和残疾人福利性企业价格扣除优惠政策。

**技术要求**

1.参数要求

招标文件在以下技术要求中指出的工艺、参数、型号、尺寸、质量仅作为说明并没有限制性，供应商可以在投标文件中选用同类替代标准，但这些替代标准要相当于或优于技术要求中规定的标准。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 单人升降钢塑课桌椅 | **桌面：**▲1.材质：采用ABS耐冲击塑料一体射出成型。2.桌面尺寸：长660mm×宽460mm（±10mm），面板厚度25mm。3.桌面离地高度：780mm（±10mm）。▲4.功能：（A)靠胸前处有一内弧造型设计。(B)面板上有笔槽设计。(C)面板有不影响手臂滑动的防滑凸条。▲5.采用双层面板，在主体面板外需套一个防尘面板罩，材料PP，面板罩有倒钩设计挂住主体面板，更好清洁，防霉，抗菌，增加桌面结实度，更加承受重力敲打。6.桌面前端设置一冂字型防滑落凸条，凸条高5mm,总长度约1000mm。▲7.附加设计：面板底部有强化承重之设计，嵌入两根方型钢管，并与面板底部平齐。尺寸规格为30mm×15mm的75#方管。每根方管锁入两颗螺丝。**桌斗**：1.材质：采用PP塑料一级新料一体射出成型。不得采用回收料生产。▲2.尺寸：外径尺寸610mm×420mm×160mm(±5mm)，内径尺寸450mm×360mm×150mm(±5mm)。3.功能：书箱底部有排水槽缝之设计。每条槽缝长37mm×7mm。书箱向后并有倾斜2度的设计，以利于排水，保持通风干爽。书箱前端设置有一长型凹形笔槽，可放置文具用笔不占用书箱内部置物空间。笔槽左右两侧各设有一排水沟缝，以利于排水清除污屑。4.桌斗左右两侧各有一挂钩设计与桌斗一体成型，在静状态下可以垂直承载不小于500N的挂物承重，方便中小学生挂书包、水杯等物品。**桌体钢架**：1.材质及形状：采用优质椭圆形76#钢管制作；桌脚贴地部钢管尺寸30mm×60mm,管壁厚度1.2mm；桌脚上部固定立管钢管尺寸30mm×60mm,管壁厚度1.2mm；升降管尺寸20mm×50mm,管壁厚度1.2mm；链接书箱Y支架钢管尺寸20mm×40mm,管壁厚度1.2mm。2.表面涂装：钢管架焊接完成后，采用优质烤漆粉，经高温粉体烤漆，耐刮耐磨，长时间使用也不易产生表面漆剥落现象。钢架无裂缝叠缝，钢体漆膜光滑均匀，色泽一致。3.所有外露管口端面已封闭。所有部件无毛刺、刃口、棱角。**课椅**：▲1.尺寸：课椅高780mm(±10mm)，椅面尺寸415mm×365mm(±5mm)。椅背尺寸420mm×350mm(±5mm)。2.材质：采用PP塑料一级新料一体射出成型。不得采用回收料生产。布置透气排汗，结合人体臀型设计，舒适、抗疲劳。椅子带有升降功能。▲3.椅腿和椅脚采用椭圆形钢管并使用套管式升降，外钢管尺寸30mm×60mm,管壁厚度1.2mm，内钢管尺寸20mm×50mm，管壁厚度1.2mm，椅脚尺寸30mm×60mm,管壁厚度1.2mm；靠背用20mm×40mm椭圆管打弯，管壁厚度1.2mm，椅脚四端配置高强度增强尼龙外套，并具有倒钩技术功能，以防脱落。椅腿与椅脚成直角焊接，牢固可靠。▲4.两椅腿间设有横档，横档采用椭圆钢管，尺寸为20mm×40mm，管壁厚度1.2mm。 | 套 | 1200 | 核心产品 |

2.供货、安装调试方案

供应商应制定本项目的供货方案（包括但不限于项目实施计划、组织机构、安全保障措施及应急预案、质量保证措施）、安装调试方案（包括但不限于货物的生产、运输、安装、调试、验收），设定明确目标，确保项目顺利实施。