新乡医学院第三临床学院眼视光医学专业实训中心建设项目

标的物名称、单位、数量、所属行业、核心产品及简要技术描述

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 设备名称 | 简要技术描述 | 单位 | 数量 | 医疗器械类  别 | 所属行业 | 是否为核 心产品 |
| 1 | 综合验光  仪 | 自动验光头：球镜：-19.00D ~ +16.75D ，柱镜：0.00 ~ -6.00D， 轴  位：0~180 °…… | 台 | 8 | 验光头第二类医疗器械，其他无 | 工业行业 | 否 |
| 2 | 非接触眼 压计 | 测量范围:1mmHg~60mmHg…… | 台 | 4 | 第二类 | 工业行业 | 否 |
| 3 | 角膜地形  图 | placido 环数： ≥31 环；测量点数： ≥7800 点 …… | 台 | 4 | 第二类 | 工业行业 | 否 |
| 4 | 免散瞳眼  底照相机 | 操作模式：全自动/手动对焦，具有自动追踪功能；具有自动曝光功 能；具有手动及自动拍摄功能，自动调节腮托架，自动转换左右眼…… | 台 | 1 | 第二类 | 工业行业 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 屈光筛查  仪 | 测量功能:球镜度(近视/远视)、柱镜度(散光度)及轴位、注视偏斜度、  瞳孔尺寸、瞳距…… | 台 | 4 | 第二类 | 工业行业 | 否 |
| 6 | 裂隙灯显  微镜 | 显微镜类型：平行夹角式（伽利略型） …… | 台 | 4 | 第二类 | 工业行业 | 否 |
| 7 | 检眼镜 | 照明形式：大光斑、小光斑、裂隙、网格片、无赤光…… | 台 | 20 | 第二类 | 工业行业 | 否 |
| 8 | 带状光检 影镜 | 光线可调成集合、发散和平行三种模式…… | 台 | 20 | 第二类 | 工业行业 | 否 |
| 9 | 验光镜片  箱 | 球镜范围 0.12-20.00DS…… | 个 | 20 | 第二类 | 工业行业 | 否 |
| 10 | 带状光检  影  模型眼 | 三层弧形槽，散光轴向范围 0—180 ° …… | 个 | 20 | / | 工业行业 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 同视机 | 视场≥56mm；瞳距调节范围≥45~75mm…… | 台 | 8 | 第二类 | 工业行业 | 否 |
| 12 | 电脑焦度  计 | 球镜度数测量范围：-25.00D 至+25.00D； …… | 台 | 4 | / | 工业行业 | 否 |
| 13 | 自动电脑 验光仪 | 多种测量模式（屈光模式、角膜曲率、角膜曲率&屈光模式、地形图  模式）； …… | 台 | 4 | 第二类 | 工业行业 | 否 |
| 14 | 全自动磨  边机 | 全自动三维光学扫描、机械扫描；针对各种镜片材料的专用磨边程序；…… | 台 | 4 | / | 工业行业 | 是 |
| 15 | 视功能检  查与视觉  训练系统 | 包括：双眼视功能检查产品，调节类训练产品，集合类融像产品，弱 视、脱抑制类产品，眼球运动、视认知类产品及相关训练器材配件。 | 套 | 6 | / | 工业行业 | 否 |
| 16 | 角膜接触 | 硬性角膜接触镜（RGP）试戴片 2 套、角膜塑形镜试戴片 2 套。 | 套 | 4 | 第三类 | 工业行业 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 镜试戴片 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 角膜接触  镜护理系  统 | 软镜护理液、硬镜护理液、润眼液、除蛋白AB 液、除蛋白盒，硬镜  吸棒、台式镜子、冲洗瓶，冲洗盘+滤水网，伴侣盒，防跌落毛巾、  OK 镜收纳箱各 1 个。 | 套 | 15 | / | 工业行业 | 否 |
| 18 | 泪液分泌  检测试纸  条 | 适用于泪液分泌障碍的检测，2 条/袋，10 袋/盒 1。 | 盒 | 10 | / | 工业行业 | 否 |
| 19 | 荧光素钠  检测试纸 | 用于眼部结构细胞损伤检查/损伤部位染色，1 条/袋，10 袋/盒。 | 盒 | 20 | / | 工业行业 | 否 |
| 20 | 钢木试验  台 | 台面：采用厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层  加厚，由专业生产厂家用CNC 机械加工而成…… | 台 | 4 | / | 工业行业 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 教学触控 一体机 | 1．一体机显示尺寸： ≥86 英寸；DLED 背光；全贴合触控显示模组；  水平可视角度：≥178 ° ；分辨率：≥3840×2160 ；灰阶等级：≥256  级；A 级屏；亮度均匀性≥90%；亮度≥400cd/㎡；整机屏幕占比≥  90%…… | 台 | 8 | / | 工业行业 | 否 |
| 22 | 钢木实验  边台 | 台面：采用厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层  加厚，由专业生产厂家用CNC 机械加工而成…… | 个 | 12 | / | 工业行业 | 否 |
| 23 | 实验室储 物柜 | 加厚钢板，静音滑轨，尺寸：1800\*850\*390mm…… | 个 | 10 | / | 工业行业 | 否 |
| 24 | 洗手盆柜  组合 | 洗手台 1000\*500mm，定制一体陶瓷台盆，下带收纳抽屉，DTC 不锈钢  铰链，前置配套尺寸带边框高清防爆银镜…… | 套 | 10 | / | 工业行业 | 否 |
| 25 | 六边形组  合桌 | 六边形组合桌参数：长 1600 宽 1600 高 760mm，六张梯形桌拼装，  材质：一级冷轧钢管，顶板为 2mm 钢板冲压成型，书网为圆管不锈  钢…… | 套 | 20 | / | 工业行业 | 否 |
| 26 | 实验方凳 | 材料加厚加粗，承重≥200 斤，可叠放 | 个 | 120 | / | 工业行业 | 否 |
| 27 | 加厚写字  白板 | 材质冷轧钢，双面升降，不易摇晃，顺滑板面，字迹清晰，配套支架，  大小规格为 1500\*900mm…… | 个 | 8 | / | 工业行业 | 否 |